



Descrizione:

Casellario con 9, 12 o 15 caselle, con struttura in

bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1,

privo di formaldeide, bordatura in ABS stondato,

composto da elementi angolari e piedini conici in

massello di faggio.

Disponibile in vari colori.

Dimensioni: misura 110x107,5x40p

Disponibile anche nella versione a 18/24/32 caselle

Categoria: Armadi

Codice: RA01041