



Descrizione:

Questa tipologia di insonorizzazioni nasce per le applicazioni in cui è richiesto un sistema di controsoffittatura standard, ma sono necessari dei requisiti funzionali molto rigorosi. Questo pannello presenta un sistema di griglia a vista, attraverso cui ogni pannello può essere smontato con facilità. Il sistema consiste in pannelli con un peso approssimativo di 2,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, ignifuga classe 1 Dimensioni disponibili 60x60 cm/120x60 cm /120x120 cm Note: \* il costo va aggiornato dopo aver preso visione della stanza da insonorizzare, per valutare eventuali particolarità che potrebbero richiedere delle integrazioni al prezzo fornito

NOTE: \* il costo va aggiornato dopo aver preso visione della stanza da insonorizzare, per valutare eventuali particolarità che potrebbero richiedere delle integrazioni al prezzo fornito. N

Categoria: Elementi insonorizzanti sospesi

Codice: 2534011