



Descrizione:

Casellario misura 110x100hx40p con 24 caselle

struttura in bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in

classe E1, privo di formaldeide, bordatura in ABS

stondato, disponibile in vari colori, con piedino in

massello di faggio.

Categoria: Armadi

Codice: RA01016