



Descrizione:

Posacenere in acciaio zincato con supporto per lo spegnimento dei mozziconi. Palo di sostegno realizzato in tubo tondo d'acciaio zincato. Dotato di piastra sagomata per l'ancoraggio al suolo e sistema di svuotamento mediante sgancio del posacenere dal montante a mezzo di chiave a brugola fornita in dotazione. Ingombro: cm 12 x 12 x 106 h.

Categoria :Cestini

Codice: EP21110