



Descrizione:

Staccionata in legno di castagno scortecciato e levigato, ideale per l'inserimento in aree verdi e parchi composta da: Pali portanti (diametro 12 cm), e traverse orizzontali (diametro 10 cm - lunghezza 250 cm). Interasse 200 cm. Ferramenta zincata. Posa esclusa.

Categoria: Staccionate

Codice: EP02285