



Descrizione:

Struttura gioco arrampicata composta da pali di sostegno in lamellare di pino trattato in autoclave, sezione 12x12, tubolari in metallo e corde in acciaio rivestite in Nylon, viteria e nodi delle corde sono protetti da tappi e coprinodi di sicurezza in Nylon. Busto frontale e coda in HPL.  
La palestra è composta da scala a pioli in acciaio inox e corda da arrampicata.  
  
Si consiglia manutenzione annuale.

Codice: EP02309