



Descrizione:

Armadio a 8 ante, misura 220x205x40p, con struttura

in bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1,

privo di formaldeide, bordatura in ABS stondato, con

piedini in massello di faggio, composto da 4 moduli a

doppia anta,con maniglie in cuoio naturale, all'interno

nr. 2 ripiani per modulo.

Disponibile anche con serrature a chiave.

Categoria: Armadi

Codice: RA01014