



Descrizione:

Tavolo quadrato con piano in bilaminato idrofugo,

spessore 22 mm, in classe E1, privo di formaldeide,

con superficie antigraffio di facile pulitura e bordatura

in ABS.

Gambe coniche in legno massello di faggio verniciato

trasparente con prodotti atossici all'acqua fissate al

piano tramite 4 piastre in acciaio zincato.

Piano disponibile in diversi colori.

Tipi di scuola: nido, materna, adulto

Codice: QT0115X

Categoria: Tavoli quadrati

Arredi per Asili, Scuole e

Comunità