



Descrizione:

Tavolo rettangolare, piano in bilaminato idrofugo,

spessore 22 mm, in classe E1, privo di formaldeide,

con superficie antigraffio di facile pulitura e bordatura

in ABS, disponibile in vari colori; telaio in acciaio

verniciato a polvere.

Il telaio è disponibile in diverse altezze (colore nero

per altezza adulto, colore azzurro per altezze nido e

materna)

Categoria: Tavoli rettangolariTipi di scuola: nido, materna, adulto

Codice: RT0113X