



Descrizione:

Castello combinato, composto da:

scivolo tunnel, 1 scivolo in polipropilene colorato , 1

scala in polipropilene colorato , 1 scala in legno, 1

arrampicata climber ed una serie di pedane a diverse

altezze.

Struttura e rivestimenti sono in legno impregnato in

autoclave con inserti in hpl colorato.

La struttura del gioco è interamente realizzata in pino

nordico impregnato in autoclave per resistere agli

agenti atmosferici, con pannelli in hpl colorato

(materiale ad alta densità perfetto per gli esterni),

tappi copripalo in plastica colorata, ed elementi

coprivite a forma di margherita.

Si consiglia una manutenzione annuale del gioco

Area d'ingombro: 847x420 cm

Area di sicurezza: 75,75 mq

Altezza pedana scivolo: 120 cm

I colori delle attrezzature rappresentati nelle immagini

sono da considerarsi puramente indicativi.

Categoria: Castelli complessi per parchi

Codice: EP0298X

