



Descrizione:

Spogliatoio a giorno 4/8 posti, con struttura in

bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1,

privo di formaldeide, bordatura in ABS, composto da

elementi angolari in massello di faggio.

La parte interna è attrezzata con grucce appendiabiti e

possibilità di aggiunta ripiano. La parte superiore è

dotata di ripiani per sfruttare al massimo gli spazi

dello spogliatoio.

Dimensioni: 120x120hx40p cm

Categoria: Spogliatoi BimboCodice:PS01034