



Descrizione:

Spogliatoio a giorno 4/8 posti, con struttura in

bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1,

privo di formaldeide, bordatura in ABS, composto da

elementi angolari in massello di faggio.

La parte interna è attrezzata con grucce appendiabiti e

ripiani.

La parte superiore è dotata di ripiani per sfruttare al

massimo gli spazi dello spogliatoio.

Antine in MDF verniciato effetto goffrato disponibile in

vari colori con cerniere apertura sportelli a 180°.

Le maniglie in questa versione sono ricavate tramite

dei buchi circolari nell'antina, ottenendo così

un'apertura ergonomica e pratica.

Disponibile anche interamente realizzato in Okume

(SU RICHIESTA)

Vano interno: largh. 27 cm, con 2 ripiani e 2 grucce

Dimensione: 120(l)x120(h)x40(p) cm

Tipi di scuola: nido, materna, adulto

Categoria: Spogliatoi BimboCodice: PS01014