



Descrizione:

Seggiolino flessibile per altalena, in gomma EPDM

modellata a iniezione con placche di fissaggio ed

archetti in acciaio galvanizzato.

Dimensione 645 x 150 x 8 mm

Comprensivo di catene in acciaio INOX a norma UNI

EN1176.Categoria: Seggiolini per altalene

Codice: EP30010