



Descrizione:

Cestone altalena diametro 100 cm, altezza 110 mm,

con anello d'acciaio con rivestimento in corda anti

trauma.

La rete e le corde di trazione in fune armata hanno il

diametro di 16 mm, è collegata tramite agganci in

acciaio con anelli di giuntura in alluminio.

La sospensione avviene tramite una catena regolabile

in acciaio inclusa.

Altezza massima della trave 2,5 mt.

Categoria: Seggiolini per altalene

Codice: EP30004

Tipi di scuola: nido, materna