



Descrizione:

Gazebo esagonale con travi portanti di sez 9x9 cm con

bordi raggiati su ciascun lato per eliminare ogni rischio

di scheggiatura. 6 lati sono chiusi dotati di apertura a

libro per creare dei piani d'appoggio su ogni lato.

Porta d'accesso su un lato.

Tetto realizzabile con tegole canadesi.

Area d'ingombro diametro 260 cm. con lati da 130 cm.

Tutti i nostri legni sono realizzati in pino nordico con

impregnazione ecologica a pressione che permette

una protezione ottimale e duratura del legno

all'esterno.

Tipi di scuola: adulto

Categoria: Casette per parco giochi da esterno

Codice: EP02165