



Descrizione:

Questa struttura è da considerarsi una vera e propria

casetta, composta da 2 piani, con parapetti in hpl e

copertura dello stesso materiale.

La struttura portante è realizzata in pino nordico

impregnato in autoclave per resistere agli agenti

atmosferici.

La struttura è dotata di una rampa di risalita in legno

con appigli per facilitare l'ascesa e 2 pertiche in acciaio

per passare da un piano all'altro.

Altezza massima 300 cm

Area di sicurezza: 45 mq (per base 300 x300 cm)

33 mq (per base 200x200 cm)

I colori delle attrezzature rappresentati nelle immagini

sono da considerarsi puramente indicativi

Categoria: Casette per parco giochi da esterno

Codice: EP02180

