



Descrizione:

Gioco a molla in Polietilene lineare ad alta densità con

colorazione in massa. Stabilizzato ai raggi u.v.

Riciclabile al 100%.

Stampaggio rotazionale (fusione unica priva di

saldature e giunzioni).

Telaio metallico costampato all'interno per ulteriore

garanzia di robustezza e durata nel tempo.

Disponibili in vari colori.

Conforme alle norme tecniche UNI EN 1176.QUESTA STRUTTURA NON RICHIEDE L'UTILIZZO DI

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, SE INSTALLATA SU

PRATO

Categoria: Giochi a mollaCodice: EP31004