



Descrizione:

Gioco a molla in interamente realizzato in legno

massiccio di castagno scortecciato, montato su molla

in acciaio speciale temperato ad alta resistenza.

L'ancoraggio a terra avviene tramite un telaio di

acciaio zincato a caldo

QUESTA STRUTTURA NON RICHIEDE L'UTILIZZO DI

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, SE INSTALLATA SU

PRATOCategoria: Giochi a mollaCodice: EP01030