



Descrizione:

Arrampicata a forma triangolare, composta da due

arrampicate a rete e due pareti climber.

Grazie poi ai due tamponamenti laterali, dotati di

aperture, si dà vita ad un gioco multiuso e stimolante.

La struttura portante è in pino nordico impregnato in

autoclave, con reti in trefolo d'acciaio rivestito di vari

colori.

Dimensioni: 260(L)x145(p)x165(h) cm

Dimensioni porta: 60x100cm

Area di sicurezza: 25 mq

I colori delle attrezzature rappresentati nelle immagini

sono da considerarsi puramente indicativi.

Categoria: Palestrine e arrampicate

Codice: EP02136

