



Descrizione:

Parete divisoria per toilette, realizzabile in diverse

dimensioni, in base alle esigenze del cliente.

La parete è in HPL, un materiale resistente, facilmente

lavabile e disponibile in varie colorazioni.

Si fissa facilmente a muro e a pavimento tramite

staffe in acciaio (opzionali).

Dimensione: 64x100 cmTipi di scuola: nido, materna

Categoria: Box Servizi e Rivestimenti

Codice: PS35002