



Descrizione:

Pedana per torretta in legno, composta da travatura

portante della sezione di 14x4.5 cm, con assito di

calpestio della sezione di 9.5x3.5 cm. La struttura è

studiata per essere agganciata agli angoli a pali della

sezione di 9x9 cm.

Il legno utilizzato è pino nordico con impregnazione

ecologica a pressione che permette una protezione

ottimale e duratura all'esterno.

Dimensioni: 105x105 cm

Catalogo: Arredi e Giochi da Esterni

Codice: 310024

Categoria: Accessori e ricambistica