



Descrizione:

Sedia impilabile, con sedile e schienale in faggio, con

struttura tubolare in acciaio verniciata con polveri

epossidiche.

Diametro struttura 22 mm, seduta 40x40 cm, 35x35

cm.

La sua ergonomia permette di passare molte ore

seduti, garantendo una postura corretta.

Disponibile in diverse altezze.

Colori telaio metallico: ROSSO - NERO - GRIGIO - BLU

Categoria : Sedute per la scuola

Codice: ES01001