



Descrizione:

Sedia con sedile e schienale in faggio e struttura

tubolare in acciaio verniciata con polveri epossidiche.

Il suo peso e la sua conformazione sono studiati per

impedire il ribaltamento nel caso si appoggi lo zaino

allo schienale.

Diametro struttura 28 mm.

Seduta 40 cm.

Disponibile in diverse altezze.

Categoria : Sedute per la scuola

Codice: ES01009