



Descrizione:

Sedia regobile in altezza. In tubo d'acciaio a sezioni e

spessori variabili. Seduta e schienale in bilaminato con

bordi in massello di faggio a sezione raggiata.

Manopole di regolazione azionabili con chiavi speciali

in dotazione. Soluzione studiata con particolare

attenzione all'utilizzo ergonomico dei prodotti.

Categoria : Sedute per la scuola

Codice: ES01013