



Descrizione:

Porte da calcetto trasportabile o fissa, in acciaio

verniciato con polveri epossidiche di colore bianco.

Profilo a sezione tonda, diametro 80 mm. Da fissare a

pavimento con tasselli a pressione o picchetti (non

forniti).

Misure regolamentari cm 300x200x100/120.

Categoria : Arredo SportivoCodice: SA21004