



Descrizione:

Portabiciclette a 5 posti realizzato con 10 tavole sez.

12x3,5 cm accoppiate e 2 traverse di sez 9x9 cm in

appoggio al suolo. Area d'ingombro:200x65.

Consigliata manutenzione annuale. Tutti i nostri legni

sono realizzati in pino nordico con impregnazione

ecologica a pressione che permette una protezione

ottimale e duratura del legno all'esterno

Categoria :Arredo UrbanoCodice: EP02024