



Descrizione:

Panca Giro-Albero, realizzata con 4 pannelli a doghe di

sezione 9x2 cm, con panca realizzabile in 3

altezze(nido/materna/adulto) formata da travi di

sezione 12x3,5 cm.

Ingombro 150x150 oppure 200x200.

Consigliata manutenzione annuale.

Tutti i nostri legni sono realizzati in pino nordico con

impregnazione ecologica a pressione che permette

una protezione ottimale e duratura del legno

all'esterno.

Categoria :Arredo UrbanoCodice: EP02015