



Descrizione:

Transenna in ghisa, formata da 2 sostegni a forma di

tronco conico in fusione di ghisa, telaio porta insegne

in acciaio zincato, 2 braccetti in stile liber come

sostegno inferiore al telaio. Ingombro totale 135x108

cm.

Categoria :Arredo UrbanoCodice: EP02012