



Descrizione:

Cestino per la raccolta differenziata a struttura

cilindrica in lamiera d’acciaio liscia calandrata sp.2 mm

e fondo in lamiera d'acciaio sp. 3 mm.

Il cestino è diviso in 4 diversi settori (Vetro - Carta -

Plastica - Secco) tramite pannelli in lamiera d'acciaio

ciascuna completa di reggisacco in trafilato d'acciaio

saldato ad un sostegno centrale.

Vitiera in acciaio inox.

Dimensioni: Diametro 60,5 x 73,5 (h) cm

Capacità: 130 lt

Categoria :Cestini

Codice: EP21062