



Descrizione:

Recinzioni modello scuola, composta da staccionata

realizzata con doghe di sez. 9x2cm, fissati su

montanti 9X9. I decori opzionali a forma di fiore sono

realizzati in HPL (laminato platico anti raggi uv).

Ingombro 200x100. Consigliata manutenzione

annuale. Tutti i nostri legni sono realizzati in pino

nordico con impregnazione ecologica a pressione che

permette una protezione ottimale e duratura del legno

all'esterno.

Categoria :Staccionate

Codice: EP02016