



Descrizione:

Staccionata fiorellina, interamente realizzata in legno

massello di pino nordico impregnato in autoclave, con

doghe di sezione 9x2 cm e sostegni in HPL a forma di

fiore,dim. 200 x 100.

La staccionata puo' essere fornita mobile o fissa,

neutra o con decori modello bosco.

Tutti i nostri legni sono realizzati in pino nordico con

impregnazione ecologica a pressione che permette

una protezione ottimale e duratura del legnoall'esterno.

I colori delle attrezzature rappresentati nelle immagini

sono da considerarsi puramente indicativi

Categoria :Staccionate

Codice: EP02006