



Descrizione:

La panca consiste di 2 robuste spalle in fusione di

ghisa sabbiata e verniciata a polveri P.P. con bracciolo

integrato, collegate da tre tiranti in tubolare

rettangolare d'acciaio zincato e verniciato a polveri

P.P. da 30x20mm, e fissate con bulloni incassati nelle

spalle stesse.

La seduta è composta di 5 listoni di sezione 34x90mm

e schienale in unico listone da 34x145mm, di legni di

pino autoclavato.

Dimensioni massime:

L = 1866mm, altezza schienale = 853mm, altezza

seduta = 420mm.

Peso lordo 2 panche: 117.0kg

kit 4 piedini in acciaio inox con barra filettata: € 29,00

kit 4 piedini in acciaio inox con barra filettata e tasselli

in C.A.: € 47,00

Categoria : Panche

Codice: EP02194