



Descrizione:

Panca costituita da un telaio in tubolare d’acciaio

ø25x1.5mm con appositi supporti in piatto forgiato

d’acciaio di spessore 7mm per l’appoggio della seduta,

formata da listoni in legno di pino autoclavato o

verniciato tinta mogano (a richiesta) di dimensioni

74x30mm. La struttura è interamente zincata e

verniciata a polveri P.P. I supporti sono in fusione di

ghisa sabbiata e verniciata a polveri P.P. e sono dotati

di piedini regolabili in acciaio inox idonei all’appoggio o

al fissaggio stabile a terra, su specifica richiesta del

cliente.

Dimensioni massime L = 1625mm, Hseduta =

435mm.

kit 4 piedini in acciaio inox con barra filettata: € 29,00

kit 4 piedini in acciaio inox con barra filettata e tasselli

in C.A.: € 47,00

Categoria : Panche

Codice: EP2070-1