



Descrizione:

Erba sintetica realizzata con materiali completamente

atossici, (CERTIFICATO CSI). Ideale per ogni

ambiente, garantisce nessuna erbaccia, aree

completamente spoglie ed inaridite, mantenendo al

tempo stesso un'ottima capacità di drenaggio, così da

scongiurare il rischio di ristagni d'acqua.

Questo prodotto non richiede manutenzione,

irrigazione e costi aggiuntivi nel tempo, garantendo

una resistenza di oltre 12 anni agli UV.

Questa pavimentazione resiste inoltre fino a -40 gradi,

ed è garantita contro le cadute di qualsiasi liquido

detergente, bevande o piogge acide.

Altezza filo d'erba: 6 mm

Rotolo da 2x25 mt.

Categoria: Erba SinteticaCodice: EP33004